Приложение №1 к Ходатайству
                                                                                                     от___________№____________

Приложение №1 к Ходатайству
                                                                                                     от___________№____________
Обоснование необходимости установления публичного сервитута, расчеты и доводы, касающиеся наиболее целесообразного способа установления публичного сервитута.

	Публичный сервитут устанавливается в соответствии с пунктом 1 статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации в целях строительства и эксплуатации линейного объекта системы газоснабжения «Распределительный газопровод среднего давления от точки подключения до места установки ПРГ, распределительный газопровод низкого давления от проектируемого ПРГ до земельного участка № 23 по ул. Железнодорожная в с. Марьино Успенского района Краснодарского края».
	Размещение линейного объекта предусмотрено региональной программой «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Краснодарского края», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 10 декабря 2018 г. № 810 (в редакции Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 23.12.2024 № 954).
	Проектная документация на линейный объект системы газоснабжения разработана на основании:
- технических условий № ТУ—23-20-1/124 от 12.03.2024 АО «Газпром газораспределение Краснодар»;
- топографической съемки;
- справки по инженерно-геологическим изысканиям от 2024 г.;
- постановления Правительства РФ от 13.09.2021 № 1547 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».
	Проектная документация разработана в соответствии с СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы», ГОСТ 9.602-2016, ГОСТ 21.710-2021, Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными 20.11.2000 за № 878, Техническим регламентом и предусматривает:
- строительство распределительного газопровода среднего давления Де63мм в с. Марьино;
- строительство пункта редуцирования газа (ПРГ) пропускной способностью не менее 300 м3/ч;
- строительство распределительного газопровода низкого давления Де110мм от проектируемого ПРГ до земельного участка № 23 по ул. Железнодорожная в с. Марьино;
- строительство газопровода-ввода низкого давления по ул. Железнодорожная от точки подключения до границы  земельного участка № 23, с установкой отключающего устройства и заглушки;
- строительство отключающего устройства на месте врезки в существующий газопровод среднего давления.
	Протяженность газопровода среднего давления в линейной части составляет 1400 м. Протяженность газопровода низкого давления в линейной части составляет 250 м. Протяженность газопровода-ввода низкого давления в линейной части составляет 4 м.
	Публичный сервитут устанавливается с учётом необходимости обеспечения  безопасной  эксплуатации инженерного сооружения, обеспечения безопасности населения, существующих зданий, сооружений.
	Газопроводы среднего и низкого давления относятся к газопроводам с проектным рабочим давлением не более 1,2 Мпа, для строительства которых не требуется  подготовка документации по планировке территории в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 12.11.2020 № 1816.
	Границы публичного сервитута устанавливаются в целях строительства и эксплуатации линейного объекта системы газоснабжения «Распределительный газопровод среднего давления от точки подключения до места установки ПРГ, распределительный газопровод низкого давления от проектируемого ПРГ до земельного участка № 23 по ул. Железнодорожная в с. Марьино Успенского района Краснодарского края» в соответствии с пунктом 1 статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации не превышают размеров соответствующих охранных зон ( 2 метров с каждой стороны газопровода и 10 метров вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов согласно подпунктам «а» и «г» пункта 7 Постановления Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»).	
	Публичный сервитут обеспечивает возможность проведения регулярных технических осмотров и обслуживания газопровода, что является необходимым условием для обеспечения безопасной эксплуатации линейного объекта.
	Маршрут прохождения проектируемого газопровода определялся, исходя из месторасположения источника газоснабжения и конечной точки, а также кратчайшего расстояния между ними с учетом существующих транспортных коммуникаций. Трасса газопровода проложена исходя из разнообразия геологических условий, расположения земельных участков, наличия вдоль трассы различных сооружений и препятствий (с соблюдением нормативных расстояний до них).
	Также принимались в расчет:
- экономическая эффективность строительства и сокращения объемов финансовых, трудовых и временных затрат на производство строительно-монтажных работ;
- технологии строительства с наименьшим количеством поворотов, углов, изломанности трубопровода;
- обеспечения безопасной эксплуатации проектируемого газопровода.
	Таким образом, данный вариант трассы газопровода является наиболее целесообразным как максимально экономичный, занимающий наименьшую площадь в
условиях  рельефа местности, а осуществление публичного сервитута — наименее обременительным для рационального использования земельных участков в соответствии с их целевыми назначениями и разрешенным использованием.	
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